**赣新校区一期会堂母线槽制作安装项目询价公告**

根据我校采购有关规定，现将采购内容及相关要求公告如下，欢迎符合要求的供应商参加。

**一、采购内容**

1.项目名称：赣新校区一期会堂母线槽制作安装项目

2.采购内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 金属封闭母线槽 | 1250A | 米 | 55 |  |  | 综合单价含连接器、铜排、弯头、始端箱、插接箱、支架等所需材料的一切费用。 |
| 2 | **合计（元）** |  |  |  |
| 所供产品符合国家材料技术规范的合格标准，国标产品（非企标产品）；所有产品均符合GB 7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备 第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》标准及国家最新质量要求，且须通过国家CCC认证；桥架含铜量均为99.97%，并提供检测报告。所有材料包二次检测合格。 |

3.报价要求：本次报价含材料价、包装、供货、安装、运输、装卸、税金、运输风险及增值税专用发票（13%）等一切费用；中标单位在收到招标方成交通知书之日起到现场复核尺寸，并在20天内加工完成并安装到位，最终结算以实际工程量为准。

4.付款方式：全部安装完成，经完工试运行交付验收后付至95%，剩余5%作为质保金，试运行3个月无问题后无息付清；

5.开标时间地点：2024年9月29日10：00忠信楼408室；

6.项目地址：江西省九江市共青城市共青城市共安南大道南昌应用技术师范学院赣新校区

7.招标单位：江西质门道建筑工程有限公司

**二、供应商的资格条件**

应标供应商单位必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

三、报价及询价等有关时间和地点要求

1.报价文件递交截止时间：2024年9月29日10：00前止，逾期不予受理。

2.报价文件送达地点：江西超弦控股有限公司招标采购服务中心405办公室。

四、报价文件内容及要求

1.营业执照副本复印件，应加盖公章，报价文件连同授权委托书、报价函密封在档案袋中。

2.报价单自行提供填写并加盖印章，且不得涂改。供应商须在竞价截止时间（2024年9月29日10：00止前，逾期恕不接受）向江西超弦控股有限公司忠信楼招标采购服务中心405办公室，报价单一律采用A4纸张打印装订好一起放入档案袋内密封，并在封签处加盖骑缝公章（否则作无效报价处理）。

五、中标原则

根据供应商报价、产品质量、服务等综合考量。

六、其他有关要求

1.供应商须在竞价截止时间（2024年9月29日10：00前，逾期恕不接受）向江西超弦控股有限公司忠信楼招标采购服务中心405办公室递交报价文件。

2.密封报价档案袋外应写明供应商名称，采购项目，联系人及联系方式等相关信息。

3.本次询价不收取保证金及招标文件费用。

4.询价时间及地点：2024年9月29日10：00前，江西超弦控股有限公司忠信楼招标采购服务中心405办公室。

七、联系人及联系方式

欧阳老师  0791-87713769  15070092520

采购人名称：招标采购服务中心

联系地址：江西超弦控股有限公司

地址：在江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号